(footprint "B3F1002"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(descr "B3F1002")
	(tags "Switch")
	(property "Reference" "S**"
		(at -0.384 -0.083 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "87c38819-7a48-45ac-ac1a-37d288435678")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Value" "B3F1002"
		(at -0.384 -0.083 0)
		(layer "F.SilkS")
		(hide yes)
		(uuid "b4e91c19-b322-4bad-b0ca-cb592070c408")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1cef0c34-ca26-402b-9bb1-70d6a9509086")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "a1472f18-30ec-4a86-98b2-5c0e30d45d32")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -3 -1.084)
		(end -3 1.073)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1f0a030d-90ad-474a-af57-b463d77bbd1c")
	)
	(fp_line
		(start -2.363 -3)
		(end 2.261 -3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c90c4d68-ff90-4495-b52f-60056d2704a6")
	)
	(fp_line
		(start -2.363 3)
		(end 2.261 3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fd8b8095-4e47-4ec7-943c-bb33b4475d4f")
	)
	(fp_line
		(start 3 -1.084)
		(end 3 1.073)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "5ad70926-4854-4cfc-8602-c884729798a6")
	)
	(fp_circle
		(center 4.393 2.792)
		(end 4.393 2.876)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill no)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "9b3f8172-38bd-4cb0-8a06-9ba79a601147")
	)
	(fp_line
		(start -3 -3)
		(end 3 -3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5048a8d0-c0ee-4619-ae6f-de26e63d5e68")
	)
	(fp_line
		(start -3 3)
		(end -3 -3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "7cd06915-5d8e-4c6d-bd6e-f4df271e1942")
	)
	(fp_line
		(start 3 -3)
		(end 3 3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "a690aabf-5c6a-4fdb-9542-e56228fa905f")
	)
	(fp_line
		(start 3 3)
		(end -3 3)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "5a584cbd-f79d-4602-bad4-b6ebc894e02b")
	)
	(fp_text user "${REFERENCE}"
		(at -0.384 -0.083 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "fd3fa621-7055-4b18-9bd5-2bf8869dd743")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.254)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole circle
		(at 3.25 2.25)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "7fca838f-5c9d-4396-af2e-a9b8c4ac4e8d")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -3.25 2.25)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "23ae928d-19a4-493f-ba60-df025b0dc9a1")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at 3.25 -2.25)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "50a0587e-a538-4e83-889c-d29f34f4d062")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -3.25 -2.25)
		(size 1.65 1.65)
		(drill 1.1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(uuid "e42b8fc0-c477-4a44-a7c5-6a282fcd3b18")
	)
	(embedded_fonts no)
	(model "B3F-1000.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 3.319999883)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 0 -90)
		)
	)
	(model "/home/ethan/Documents/kicad-libraries/LIB_B3F-1000/B3F-1000/3D/B3F-1000.stp"
		(offset
			(xyz 0 0 3)
		)
		(scale
			(xyz 1 1 1)
		)
		(rotate
			(xyz -90 -0 -90)
		)
	)
)
